(module NodeMCU (layer F.Cu) (tedit 5B63BF07)
  (fp_text reference REF** (at -26.67 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value NodeMCU (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -24.45 -8.0) (end -24.45 8.0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -24.45 8.0) (end -0.45 8.0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.45 8.0) (end -0.45 -8.0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.45 -8.0) (end -24.45 -8.0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -24.13 -12.8) (end -24.13 12.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -24.13 12.8) (end 24.13 12.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 24.13 12.8) (end 24.13 -12.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 24.13 -12.8) (end -24.13 -12.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 30 thru_hole oval (at -17.78 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at -17.78 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole oval (at -15.24 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -15.24 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole oval (at -12.7 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -12.7 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole oval (at -10.16 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at -10.16 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole oval (at -7.62 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at -7.62 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole oval (at -5.08 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -5.08 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole oval (at -2.54 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at -2.54 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole oval (at 0 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 0 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole oval (at 2.54 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 2.54 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole oval (at 5.08 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 5.08 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole oval (at 7.62 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole oval (at 10.16 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole oval (at 10.16 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole oval (at 12.7 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at 12.7 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole oval (at 15.24 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at 15.24 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole oval (at 17.78 -11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole oval (at 17.78 11.3) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
