(module BHX2-2032-PC (layer F.Cu) (tedit 5B7597AF)
  (fp_text reference REF** (at 0 16.51) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BHX2-2032-PC (at 0 7.62) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -11.05 10) (end -12.3 13.19) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.05 10) (end 12.3 13.19) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.05 -11.68) (end -11.05 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.05 -11.68) (end 11.05 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.05 2) (end -11.05 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.05 2) (end 11.05 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.3 13.19) (end 12.3 13.19) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.05 -11.68) (end 11.05 -11.68) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -12.3 0) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 0 0) (size 5 5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 12.3 0) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/packages3d/BHX2-2032-PC.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
