(module D1_Mini (layer F.Cu) (tedit 5B9F0953)
  (descr https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini)
  (fp_text reference REF** (at -19.05 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value D1_MINI (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 10 12.7) (end 10 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10 10) (end 17.15 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.15 -12.7) (end -17.15 12.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.15 12.7) (end 10 12.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.15 -12.7) (end 17.15 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.15 -12.7) (end 17.15 -12.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 16 thru_hole oval (at -11.43 -11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at -11.43 11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole oval (at -8.89 -11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -8.89 11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at -6.35 -11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -6.35 11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at -3.81 -11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at -3.81 11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole oval (at -1.27 -11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at 1.27 -11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 1.27 11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 3.81 -11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 3.81 11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 6.35 -11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 6.35 11.43) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_1x08_Pitch2.54mm.wrl
    (offset (xyz -2.539999961853027 11.42999982833862 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model ${KISYS3DMOD}/Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_1x08_Pitch2.54mm.wrl
    (offset (xyz -2.539999961853027 -11.42999982833862 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
